

**-24V**

**+24V**